HW01

//low 暗 high 亮

const byte a[]={2,3,4,5,8,9,10,11};

const byte startPin = 2;

const byte endPin = 11;

byte i;

void setup()

{

for (i = 0; i<= 7; i++)

{

pinMode(a[i], OUTPUT);

}

}

void loop()

{

for(i=0;i<=7;i++)

digitalWrite(a[i],LOW);

for(i=0;i<7;i++)

{

digitalWrite(a[i],HIGH);

delay(100);

digitalWrite(a[i],LOW);

delay(100);

}

for(i=7;i>0;i--)

{

digitalWrite(a[i],HIGH);

delay(100);

digitalWrite(a[i],LOW);

delay(100);

}

}

